|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.6−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.6 |
|  |  | 22 June 2015 |

 Соглашение

 О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

 Добавление 36: Правила № 37

 Пересмотр 7 − Поправка 6

Дополнение 43 к поправкам серии 03 – Дата вступления в силу: 15 июня 2015 года

 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ламп накаливания, предназначенных для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

Данный документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ ECE/TRANS/WP.29/2014/56.



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Приложение 1, спецификация WT21W/1, таблицу* изменить следующим образом:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цоколь: | WT21W: WUX2.5x16d | в соответствии с публикациейМЭК 60061 | (спецификация 7004-176-1) |
| WTY21W: WUY2.5x16d | (спецификация 7004-177-1) |

"

*Приложение 1, спецификация WT21/7W/1, таблицу* изменить следующим образом:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цоколь: | WT21/7W: WZX2.5x16q | в соответствии с публикациейМЭК 60061 | (спецификация 7004-180-1) |
| WTY21/7W: WZY2.5x16q | (спецификация 7004-181-1) |

"

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)