|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.53/Rev.3/Amend.1 |
|  |  | 3 February 2015 |

 Соглашение

 О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

 Добавление 53 − Правила № 54

 Пересмотр 3 − Поправка 1

Дополнение 19 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 22 января 2015 года

 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Приложение 5*

*Часть I, таблица А,* включить следующие значения:

"

| *Обозначения размеров шины (+)* | *Код ширины измерительного обода* | *Номинальный диаметр обода d (мм)* | *Наружный диаметр D (мм)* | *Ширина профиля S (мм)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Радиальная конструкция* | *Диагональная конструкция* | *Радиальная конструкция* | *Диагональная конструкция* |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4,10/3,50−6 | 2,5 | 152 | − | 320 | − | 95 |
| 3,50−8 | 2,5 | 203 | − | 394 | − | 103 |
| 4,40−10 | 3,5 | 254 | − | 480 | − | 124 |

"

*Приложение 5*

*Часть I, таблица D*, включить следующие значения:

"

| *Обозначения размеров шины (+)* | *Код ширины измерительного обода* | *Номинальный диаметр обода d (мм)* | *Наружный диаметр D (мм)* | *Ширина профиля S (мм)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначения в условных единицах… |
| …16,5x6,5−8 | 5,375 | 203 | 411 | 165 |

"

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)