|  |  |
| --- | --- |
|  | E/ECE/324/Rev.1/Add.33/Rev.2/Amend.3–E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.33/Rev.2/Amend.3 |
|  |  | 28 October 2016 |

 Соглашение

 О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах,
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

 Добавление 33 − Правила № 34

 Пересмотр 2 − Поправка 3

Дополнение 1 к поправкам серии 03 − Дата вступления в силу: 8 октября 2016 года

 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасного возникновения пожара

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: ECE/TRANS/WP.29/2016/8.

****

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Приложение 4*

*Пункт 2.5.4* изменить следующим образом:

«2.5.4 В момент столкновения скорость центра удара маятника должна составлять от 48 до 52 км/ч».

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)