|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.85/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.85/Rev.2/Amend.2 | | |
|  | | |  | 18 November 2019 |

Соглашение

О принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации Объединенных Наций[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 3, включающий поправки, вступившие в силу 14 сентября 2017 года)

Добавление 85 – Правила № 86 ООН

Пересмотр 2 – Поправка 2

Дополнение 7 к поправкам серии 00 – Дата вступления в силу: 15 октября 2019 года

Установка устройств освещения и световой сигнализации для сельскохозяйственных транспортных средств

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: ECE/TRANS/WP.29/2018/111.

****

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

Дополнение 7 к первоначальной серии поправок к Правилам № 86 ООН (установка устройств освещения и световой сигнализации для сельскохозяйственных транспортных средств)

*Пункт 2.20.1* изменить следующим образом:

«2.20.1 *"Задний опознавательный знак тихоходного транспортного средства (ТТС)"* – треугольник с усеченными углами и характерной структурой лицевой стороны, покрытой светоотражающим и флюоресцирующими материалами или приспособлениями, или светоотражающими и флуоресцирующими приспособлениями. (класс 1); либо только светоотражающими материалами или устройствами (класс 2) (см. Правила № 69 или [СОУ ООН])».

*Пункт 6.1* изменить следующим образом:

«6.1 Фары дальнего света (Правила № 98, 112 и 113 или [УОД] ООН)»

*Пункт 6,2* изменить следующим образом:

«6.2 Фары ближнего света (Правила № 98, 112 и 113 или [УОД])»

*Пункт* 6.3 изменить следующим образом:

«6.3 Передние противотуманные фары (Правила № 19 ООН или [УОД] ООН)»

*Пункт 6.4* изменить следующим образом:

«6.4 Задняя(ие) фара(ы) (Правила № 23 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.5* изменить следующим образом:

«6.5 Указатели поворота (Правила № 6 или [УСС] ООН)»

*Пункты 6.7 и 6.7.1* изменить следующим образом:

«6.7 Сигналы торможения (Правила № 7 или [УСС] ООН)

6.7.1 Установка: Устройства категории S1 или S2, как указано в правилах № 7 или [УСС] ООН: обязательна на всех транспортных средствах.

Установка: Устройства категории S3 или S4, как указано в Правилах № 7 или [УСС] ООН: факультативна на всех транспортных средствах».

*Пункт 6.8* изменить следующим образом:

«6.8 Передние габаритные огни (Правила № 7 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.9* изменить следующим образом:

«6.9 Задние габаритные огни (Правила № 7 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.10* изменить следующим образом:

«6.10 Задние противотуманные огни (Правила № 38 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.11* изменить следующим образом:

«6.11 Стояночные огни (Правила № 7, 77 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.12* изменить следующим образом:

«6.12 Контурные огни (Правила № 7 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.14* изменить следующим образом:

«6.14 Задние светоотражающие устройства нетреугольной формы (Правила ООН № 3 или [СОУ])»

*Пункт 6.14.2* изменить следующим образом:

«6.14.2 Число: Два или четыре (см. пункт 6.14.5.1)»

*Пункт 6.15* изменить следующим образом:

«6.15 Боковые светоотражающие устройства нетреугольной формы (Правила № 3 или [СОУ] ООН)»

*Пункт 6.15.2* изменить следующим образом:

«6.15.2 Число:

Должно быть таким, чтобы выполнялись требования в отношении размещения по длине. Характеристики этих устройств должны соответствовать требованиям для светоотражающих устройств класса IA или IВ, изложенным в Правилах № 3 или [СОУ] ООН.

Дополнительные светоотражающие приспособления и материалы (включая два светоотражающих приспособления, не соответствующих пункту 6.15.4 ниже) разрешаются при условии, что они не снижают эффективности обязательных устройств освещения и световой сигнализации».

*Пункт 6.16* изменить следующим образом:

«6.16 Устройство освещения заднего регистрационного знака (Правила № 4 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.17* изменить следующим образом:

«6.17 Передние светоотражающие устройства нетреугольной формы (Правила № 3 или [СОУ] ООН)»

*Пункт 6.18* изменить следующим образом:

«6.18 Боковые габаритные огни (Правила № 91 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.19* изменить следующим образом:

«6.19 Дневной ходовой огонь (Правила № 87 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.20* изменить следующим образом:

«6.20 Огонь подсветки поворота (Правила № 119 или [УОД] ООН)»

*Пункт 6.21* изменить следующим образом:

«6.21 Маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками (Правила № 104 или [СОУ] ООН)»

*Пункт 6.22* изменить следующим образом:

«6.22 Задний опознавательный знак TTC (Правила № 69 или [СОУ] ООН)

6.22.1 Установка: Факультативна на транспортных средствах с максимальной расчетной скоростью не более 40 км/ч. Запрещена на всех других транспортных средствах.

6.22.2 Число: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № [СОУ] ООН.

6.22.3 Схема монтажа: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № [СОУ] ООН.

6.22.4 Расположение

По ширине: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № [СОУ] ООН.

По высоте: Отдельных требований нет.

По длине: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № [СОУ] ООН.

6.22.5 Геометрическая видимость: В соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № [СОУ] ООН.

6.22.6 Ориентация: в соответствии с приложением 15 к Правилам № 69 ООН или приложением 25 к Правилам № [СОУ] ООН».

*Пункт 6.24* изменить следующим образом:

«6.24 Огни маневрирования (Правила № 23 или [УСС] ООН)»

*Пункт 6.24.9.2* изменить следующим образом:

«6.24.9.2 Требование пункта 6.24.9.1 выполнение требования пункта 6.24.9.1 проверяют при помощи чертежей или посредством моделирования либо его считают выполненным, если условия установки соответствуют пункту 6.2.2 Правил № 23 ООН или пункту 5.10.2 Правил № [УСС] ООН, как указано в карточке сообщения в пункте 9 приложения 1».

1. \* Прежние названия Соглашения:

   Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года (первоначальный вариант);

   Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, совершено в Женеве 5 октября 1995 года (Пересмотр 2). [↑](#footnote-ref-1)