|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | E/ECE/324/Rev.2/Add.120/Rev.1/Amend.7−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.120/Rev.1/Amend.7 |
|  |  | 2 novembre 2018  |

 Accord

 Concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements[[1]](#footnote-2)\*

(Révision 3, comprenant les amendements entrés en vigueur le 14 septembre 2017)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Additif 120 − Règlement ONU no 121

 Révision 1 − Amendement 7

Complément 10 à la version originale du Règlement − Date d’entrée en vigueur : 16 octobre 2018

 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2018/25.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**Nations Unies**

*Tableau 1, symbole no 1,* lire (ajouter un renvoi à la note 18 existante) :

# «

| *No* | *Colonne 1* | *Colonne 2* | *Colonne 3* | *Colonne 4* | *Colonne 5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Équipement* | *Symbole*2 | *Fonction* | *Éclairage* | *Couleur* |
| 1. | Interrupteur général d’éclairageLe témoin peut ne pas faire office de témoin pour les feux de position (latéraux) | 1, 18 | Commande | Non |  |
| Témoin12 | Oui  | Vert |
| … | … | … | … | … | … |

# ».

1. \* Anciens titres de l’Accord :

 Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958 ;

 Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date, à Genève, du 5 octobre 1995 (Révision 2). [↑](#footnote-ref-2)